|  |  |
| --- | --- |
| **ИП ПОПОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**  ИНН 221003035107  ОРГН 317222500050300  658824, Россия, Алтайский край, г. Славгород,  улица Пушкина, 44  **Электронный адрес организации**: [popovboris@bk.ru](mailto:popovboris@bk.ru)  **Телефон:+79133673131**  БИК 040173604,  р/с 40802810402000008371  к/с 30101810200000000604  Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанка г. Барнаул | C:\Users\Денис\Desktop\для сайта\ce7595f5-b583-42f8-83a7-dde2990f298e.jpg |

Коммерческое Предложение на поставку оборудования

Дробилки с моющим шнеком CF-600.

Моющая дробилка с усиленной мощностью и увеличенной производительностью. Предназначена для измельчения и первичной отмывки пленки, биг-бегов, мешков и канистр. Дробилка оснащена ножами из высококачественной, износостойкой стали. Зазор между ротационными и стационарными ножами регулируется.

Ножи надежно фиксируются в посадочных местах болтами из особо прочной стали. Съемный бункер и разборный корпус обеспечивают легкий доступ к внутренним узлам дробилки и облегчают очистку.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Производительность | Гл. Двигатель | Вес | Цена |
| CF-800 | 300 кг/час | 22 квт/час | 1400 кг | 685000 руб. |

Цена указанна за одну единицу оборудования, Безналичный расчет, Без учета НДС

***Общие характеристики:***

Назначение Для мягких

Производительность 300 кг/ч

Производитель Китай

Тип отходов Мягкое

Материал ПВД, ПНД, ПП

Состояние Новое

***Характеристики корпуса***

***Габариты***

Общие размеры (ДхШхВ) 3200\*1200\*1400 мм

Вес 1400 кг

***Управление***

***Характеристики двигателя***

Мощность двигателя 22 кВт

Рабочее напряжение 380 В

Силовая передача Ременная

***Характеристики ротора***

Длинна ротора 600мм

Диаметр ротора 400мм

***Характеристики ножей***

Расположение ножей Ласточкин хвост

Количество ножей 10 шт

Количество роторных ножей 6 шт

Количество стационарных ножей 4 шт

***Характеристики фракционной сетки***

Тип сетки Несъемная

Калибр ячейки 20\*800 мм

Выходящая фракция до 20\*80 мм

***Выгрузка сырья***

Вид выгрузного окна Шнек

Длина моющего шнека 3500 мм

Диаметр моющего шнека 377 мм

Мощность двигателя моющего шнека 10 кВт